{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":20},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"merged":[[1,0,1,5]]}
[null,"附件2："]
["三星湖汽车道闸系统设备参数表"]
["序号","名称","主要参数","数量","单位","参考外观"]
[1,"道闸抓拍显示一体机(直杆)LCD屏","4米左向直杆，抬杆速度：3-5秒可调；高度集成一体化：道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏、防砸雷达、语音播报；内置300万智能高清摄像机，最大分辨率可达2304×1296，帧率高达25fps；内置LED显示屏，显示内容支持四行四字显示,显示屏尺寸192mm×192mm，分辨率64×64，亮度1000cd/m2；支持红外/白光二合一补光，有效解决光污染，满足不同场景需求；支持识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别支持跟车不落杆，实现快速通行；机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求；",2,"台",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_551CA52A595F46A7AA6EA800979C8845\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_551CA52A595F46A7AA6EA800979C8845\",1)"}]
[2,"出入口控制终端","双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用；\n内网多个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备；\n标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强；\n支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘；\n3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备；\nHDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入；\n发热量小，优良散热设计，可在-10℃~+50℃温度下稳定运行；\n管理4车道|最大4车道收费|最大5机级联",1,"台",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_D3B93BCB4E16405D94A3252AC60605C1\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_D3B93BCB4E16405D94A3252AC60605C1\",1)"}]
[3,"22寸显示器","支持1920 × 1080高清显示，178°/178°广视角，爱眼不闪屏，低蓝光设计，HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性；\n采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节三边无边框设计，纤薄机身",1,"台",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_770C5CDB132C4F84B13FBBC530078474\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_770C5CDB132C4F84B13FBBC530078474\",1)"}]
[4,"键盘鼠标","兼容多种USB接口，不论设备和系统，即插即用反应更迅速，带给你顺畅得办公体验；\n采用全新脚支架设计，抬高键盘贴合手掌弧度长时间使用依旧舒适；",1,"套",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_77F4AA2F60CA40CB817900BA8C4114BE\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_77F4AA2F60CA40CB817900BA8C4114BE\",1)"}]
[5,"无线网桥","工作于2.4GHz频段，支持二条空间流2x2 MIMO技术，提供最高可达300Mbps的桥接无线速率\n分为发射端和接收端两个产品，出厂默认配对，无需配置即可使用IP65室外防尘防水等级，-30°C～55°C宽温工作；\n选用高级耐候性材料，长期室外工作仍能保证结构强度，不发生脆化、黄变、变形等。",1,"对",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_7BF704D517304FEC9D342F9E8A6FC604\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_7BF704D517304FEC9D342F9E8A6FC604\",1)"}]
[6,"百兆HI-POE交换机","1 个百兆 HiPoE 电口， 3 个百兆 PoE 口， 2 个百兆电口；\nHiPoE口支持 IEEE 802.3at/af/bt；\nPoE 口支持 IEEE 802.3at/af；\n支持 IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x；\n支持最远 250m 传输；\n支持 PoE 输出功率管理，端口最大供电功率60w，整机最大供电功率60w；线速转发、无阻塞设计；\n坚固式高强度金属外壳；\n存储转发交换方式",1,"台",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_FE26A6F4FE4C41399E68E3BEE6BF1CAA\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_FE26A6F4FE4C41399E68E3BEE6BF1CAA\",1)"}]
[7,"网门机柜","600mm宽×600mm深×1200mm高，22U前后网门19英寸标准机柜",1,"套",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_FE1B9500C68641099C8ADA08CC0B5659\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_FE1B9500C68641099C8ADA08CC0B5659\",1)"}]
[8,"超五类室外网线","支持千兆以太网信号传输0.5mm线径，无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小\n环保聚乙烯（PE）护套，耐磨、抗拉强度高，防水、抗紫外线辐射，安全稳定\n均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量",200,"米",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_31DC6376461641D6B00EBA828808EFC0\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_31DC6376461641D6B00EBA828808EFC0\",1)"}]
[9,"电源线","RVV2×1.5国标电源线无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电；\n环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用；\n线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全；\n符合RoHS 2.0 环保认证。",120,"米",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_E10994E2A8194F9699846ACE2E94BADD\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_E10994E2A8194F9699846ACE2E94BADD\",1)"}]
[10,"通用智能型1盘位录像机","视频接入路数4路，网络输入带宽40Mbps，网络输出带宽80Mbps，1U 260机箱；\n可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；\n支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；\n解码性能强劲，最大支持8路1080P解码(开启SVC增强模式后，最大可提升至12路1080P解码)；\n支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；\n支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出；\n支持1个SATA接口，最大支持8T硬盘；\n集成NVR后智能分析能力，支持4路6MP智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性；\n针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；\n支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等",1,"台",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_85DE4E42C1584241885BD0523CD90396\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_85DE4E42C1584241885BD0523CD90396\",1)"}]
[11,"监控硬盘","容量4TB,转速5400,外形规格3.5英寸,SATA 6Gb/秒 ,缓存 64MB,监控专用硬盘",1,"台",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_C4B40BB250F74ACB83D8926FD5B6A073\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_C4B40BB250F74ACB83D8926FD5B6A073\",1)"}]
[12,"600万全彩2.0筒型POE摄像机","外形：筒型；采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率3200×1800@25fps；\n支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态；\n支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m；内置1个内置麦克风；\n符合IP67防尘防水设计；\n支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测；\n支持PoE：IEEE 802.3af，最大功耗：8 W",2,"台",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_BDC268758892488DAA817EA9619776CC\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_BDC268758892488DAA817EA9619776CC\",1)"}]
[13,"桌面式百兆高功率PoE交换机","提供 4 个百兆 PoE 电口，1 个百兆网络电口；\n支持 IEEE 802.3at/af；\n支持红口保障；\n支持 8 芯供电；\n支持最远 250m 传输;\n支持 6 KV 防浪涌(PoE 口)；\n支持 PoE 输出功率管理，端口最大供电功率30W，整机最大供电功率60W；\n线速转发、无阻塞设计存储转发交换方式；坚固式高强度金属外壳",1,"台",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_4BA6ECA3B224484F83340C013B4EF315\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_4BA6ECA3B224484F83340C013B4EF315\",1)"}]
[14,"4.5米组合立杆","材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺，环境适应性好；\n组合后高度为4500mm，下杆直径114mm，上杆直径76mm，钢管壁厚1.8mm；\n底部法兰盘采用Q235钢板，厚度8mm；\n立杆顶部四面都有法兰，四个方向都可以装支架，仅立杆不含挑臂和地笼",2,"套",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_AE330F34440B4987BD23A1FFFEA2327C\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_AE330F34440B4987BD23A1FFFEA2327C\",1)"}]
[15,"筒机支架","枪机监控立杆安装支架；\n支架尺寸为40mm*40mm*300mm方管，壁厚1.1mm，与立杆连接法兰壁厚2mm；\n带安装枪机鸭嘴支架",2,"套",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_C5C0F9CA6DD749A5BBFC8F576478C935\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_C5C0F9CA6DD749A5BBFC8F576478C935\",1)"}]
[16,"立杆地笼","组合监控立杆的适配地笼；\n地笼为四个立柱，采用折叠式设计方便现场安装",4,"套",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_30907FFE69D5486780E52DFEC546C351\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_30907FFE69D5486780E52DFEC546C351\",1)"}]
[17,"抱杆箱","整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠；\n防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰；\n箱柜采用主体焊接部分拼装的结构，保证了防护性；\n采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能；\n环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠；\n箱柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘；\n箱柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效；\n箱柜采用0.6㎜厚度冷轧钢板制作",1,"个",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_9A4E71D9E39E40F58E1181F1BA6E8BED\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_9A4E71D9E39E40F58E1181F1BA6E8BED\",1)"}]
[18,"HDMI切换器","高清4K画质更清晰，升级HDMI2.0技术，支持4K/60Hz高清分辨率画质更细腻真实，清晰展现每一个细节",1,"台",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_D81D28D252FE46A9820785341F79C20C\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_D81D28D252FE46A9820785341F79C20C\",1)"}]
[19,"HDMI高清线","HDMI线2.0版，线长1.5米",2,"根",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_98BD3AF5B415411D9B3C2AABA2662129\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_98BD3AF5B415411D9B3C2AABA2662129\",1)"}]
[20,"辅料","其他安装连接设备所需的辅材由供应商根据现场安装需要自行准备",1,"批"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}